# MCU

## 芯片：

STM32F407VET6

## 接口分类：

1. LED指示灯：D1（电源直连），D2（PA6，31脚）常亮表示进入main，D3（PA7，32脚）常亮表示进入中断处理函数。
2. UART